Π ΄ως να εγκαταστ ΄ησετε την Debian Sarge με τον καινο ΄υριο debian-install

Συντ ΄ηρηση : Εμμανου ΄ηλ Γαλ ΄ατουλας, quad-nrg.net

16 Ιανουαρ΄ιου 2004

Το κε΄ιμενο αυτ ΄ο περιγρ ΄αϕει τον τρ ΄οπο εγκατ ΄αστασης με τον καινο ΄υριο debianinstaller, που θα κυκλοϕορ ΄ησει μαζ΄ι με την επ ΄ομενη ΄εκδοση της Debian με το κωδικ ΄ο ΄ονομα : sarge.

Για την πιο πρ ΄οσϕατη εκδοση αυτο ΄υ του κειμ ΄ενου και περισσ ΄οτερες πληροϕορ΄ιες για τον debian-installer επισκεϕθε΄ιτε τη σελ΄ιδα : http ://www.debian.org/devel/debianinstaller

Τελευτα΄ια αλλαγ ΄η στο κε΄ιμενο αυτ ΄ο : 22 Δεκεμβρ΄ιου, 2003

1 Προκαταρκτικ ΄α

Εικ ΄ονες του debian-installer ε΄ιναι προς το παρ ΄ον διαθ ΄εσιμες μ ΄ονο για τις αρχιτεκτονικ ΄ες i386, ppc, alpha και ia64. Δι ΄αθεση και για ΄αλλες αρχιτεκτονικ ΄ες ε΄ιναι ϕυσικ ΄α ευπρ ΄οσδεκτη ! Δε΄ιτε την παρ ΄αγραϕο 6 αν θ ΄ελετε να βοηθ ΄ησετε στην αν ΄απτυξη.

Ο debian-installer ε΄ιναι ακ ΄ομα σε στ ΄αδιο beta. Αν συναντ ΄ησετε σϕ ΄αλματα κατ ΄α την εγκατ ΄αστασ ΄η σας κοιτ ΄αξτε την παρ ΄αγραϕο 5 σχετικ ΄α με το π ΄ως να τα αναϕ ΄ερετε. Αν ΄εχετε ερωτ ΄ηματα που δεν μπορο ΄υν να απαντηθο ΄υν απ ΄ο το κε΄ιμενο αυτ ΄ο, παρακαλ ΄ω απευθ ΄υνετε τα στη λ΄ιστα debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) ΄η ρωτ ΄ηστε στο καν ΄αλι irc (debian-boot στο freenode network).

Πρ ΄οσϕατα ο debian-installer ΄εχει αλλ ΄αξει ΄ωστε να ρωτ ΄α μ ΄ονο τις σημαντικ ΄ες ερωτ ΄ησεις και να κ ΄ανει τις υπ ΄ολοιπες ρυθμ΄ισεις αυτ ΄οματα. Αυτ ΄ο σημα΄ινει ΄οτι δεν θα μπορε΄ιτε πλ ΄εον να δειτε το κυρ΄ιως μενο ΄υ παρ ΄α μ ΄ονο αν κ ΄ατι π ΄αει λ ΄αθος. Αν θ ΄ελετε να δε΄ιτε το παλι ΄ο μενο ΄υ ρυθμ΄ισεων με περισσ ΄οτερες ερωτ ΄ησεις πληκτρολογ ΄ηστε expert κατ ΄α την προτροπ ΄η εκκ΄ινησης. Αν επιλ ΄εξτε κ ΄ατι τ ΄ετοιο τ ΄οτε κοιτ ΄αξτε την παρ ΄αγραϕο 3.1 μ ΄αλλον παρ ΄α την 3 για οδηγ΄ιες.

2 Αποκτ ΄ωντας τις εικ ΄ονες του debian-installer

Η ομ ΄αδα αν ΄απτυξης του debian-installer διαθ ΄ετει εκδ ΄οσεις εικ ΄ονων CD για τον debianinstaller στη διε ΄υθυνση : http ://people.debian.org/ manty/testing/

Τα ΄αλλα ε΄ιδη εικ ΄ονων, συμπεριλαμβανομ ΄ενων των εικ ΄ονων για δισκ ΄ετες και τα initrd ε΄ιναι διαθ ΄εσιμα στο κ ΄υριο αρχε΄ιο της Debian, στους αντ΄ιστοιχους καταλ ΄ογους main/installer-<arch>. Για παρ ΄αδειγμα : ftp ://ftp.debian.org/debian/dists/unstable/main/installeri386/current/images/

Οι ημερ ΄ησιες εκδ ΄οσεις ΄ολων των non-ISO εικ ΄ονων του debian-installer, συμπεριλαμβανομ ΄ενων των εικ ΄ονων για δισκ ΄ετες και initrd ε΄ιναι διαθ ΄εσιμα στις διευθ ΄υνσεις :

για i386 : http ://people.debian.org/ sjogren/d-i/images/daily για powerpc : http ://people.debian.org/ tsauter/d-i/images-powerpc/daily/ (μ ΄ονο για cdrom και netboot).

Οι υποεν ΄οτητες που ακολουθο ΄υν δ΄ινουν τις λεπτομ ΄ερειες για το ποι ΄ες ακριβ ΄ως εικ ΄ονες θα χρειαστε΄ιτε για το κ ΄αθε αντ΄ιστοιχο μ ΄εσο εγκατ ΄αστασης.

2.1 CDROM

Υπ ΄αρχουν δυο διαϕορετικ ΄ες εικ ΄ονες εγκατ ΄αστασης απ ΄ο το δ΄ικτυο (netinst images) στην τοποθεσ΄ια που προαναϕ ΄εραμε και που μπορο ΄υν να χρησιμοποιηθο ΄υν για την εγκατ ΄ασταση του sarge με τον debian-installer. Η χρησιμ ΄οτητα αυτ ΄ων των εικ ΄ονων ε΄ιναι να γ΄ινει η εκκ΄ινηση απ ΄ο το CDROM και στη συν ΄εχεια τα επιπρ ΄οσθετα πακ ΄ετα να εγκατασταθο ΄υν απ ΄ο το δ΄ικτυο, γιαυτ ΄ο και η ονομασ΄ια netinst. Η διαϕορ ΄α αν ΄αμεσα στις δυο εικ ΄ονες ε΄ιναι ΄οτι στο πλ ΄ηρες netinst cd περι ΄εχονται ΄ολα τα πακ ΄ετα του βασικο ΄υ συστ ΄ηματος, εν ΄ω με το business card cd αυτ ΄α τα πακ ΄ετα θα πρ ΄επει να κατεβο ΄υν απ ΄ο το διαδ΄ικτυο.

Κατεβ ΄αστε ΄οποιον τ ΄υπο προτιμ ΄ατε και "κ ΄αψτε" το σε ΄ενα CD.

2.1.1 Οδηγο΄ι SCSI CD

Αν ΄εχετε SCSI οδηγ ΄ο CD τ ΄οτε θα πρ ΄επει επ΄ισης να κατεβ ΄ασετε μια δισκ ΄ετα με οδηγο ΄υς ΄ωστε να μπορ ΄εσει ο εγκαταστ ΄ατης να "δει" τη συσκευ ΄η για το CD-ROM. Δε΄ιτε την εν ΄οτητα 2.2 για πληροϕορ΄ιες σχετικ ΄α με δισκ ΄ετες, κατεβ ΄αστε την εικ ΄ονα δισκ ΄ετας με τους οδηγο ΄υς scsi και γρ ΄αψτε το σε μια δισκ ΄ετα. Μετ ΄α την αρχικ ΄η αποτυχ΄ια του εγκαταστ ΄ατη να "δει" το SCSI CD ΄εχετε τη δυνατ ΄οτητα ϕορτ ΄ωνοντας τους οδηγο ΄υς απ ΄ο τη δισκ ΄ετα να δει ο εγκαταστ ΄ατης στη συν ΄εχεια το CD ROM κανονικ ΄α.

2.2 Οι " ΄αβολες" δισκ ΄ετες

Αν δεν μπορε΄ιτε να ξεκιν ΄ησετε απο ΄ενα CD μπορε΄ιτε να κατεβ ΄ασετε εικ ΄ονες δισκετ ΄ων για να εγκαταστ ΄ησετε τη Debian. Θα χρειαστε΄ιτε το bootoppy-image.img, το oppy-image.img και πιθαν ΄α μια απ ΄ο τις δισκ ΄ετες με οδηγο ΄υς.

οδηγο΄ι δικτ ΄υου Δε θα χρειαστε΄ιτε αυτ ΄η τη δισκ ΄ετα αν κ ΄ανετε εγκατ ΄ασταση μ ΄εσω δικτ ΄υου και χρησιμοποιε΄ιτε κ ΄αποιες απ ΄ο τις πιο κοιν ΄ες κ ΄αρτες ethernet. Αν ΄ομως ΄εχετε κ ΄αποια λιγ ΄οτερη γνωστ ΄η κ ΄αρτα δικτ ΄υου, ΄η μια κ ΄αρτα pcmcia, τ ΄οτε θα τη χρειαστε΄ιτε.

οδηγο΄ι cd Αν ΄εχετε ΄ενα CDROM αλλ ΄α δεν μπορε΄ιτε να εκκιν ΄ησετε απ ΄ο αυτ ΄ο τ ΄οτε μπορε΄ιτε να εκκιν ΄ησετε απ ΄ο τις δισκ ΄ετες και να χρησιμοποι ΄ησετε αυτ ΄η τη δισκ ΄ετα οδηγ ΄ων για να ολοκληρ ΄ωσετε την εγκατ ΄ασταση απ ΄ο το CDROM.

Οι δισκ ΄ετες ε΄ιναι απ ΄ο τα λιγ ΄οτερο αξι ΄οπιστα μ ΄εσα επομ ΄ενως καλ ΄ο ε΄ιναι να ε΄ιστε προετοιμασμ ΄ενοι για αρκετ ΄ες ελλαττωματικ ΄ες απ ΄ο αυτ ΄ες. Κ ΄αθε .img αρχε΄ιο που κατεβ ΄ασατε χωρ ΄αει σε μια δισκ ΄ετα. Μπορε΄ιτε να χρησιμοποι ΄ησετε την εντολ ΄η dd για να το γρ ΄αψετε στο /dev/fd0 η κ ΄αποιο ΄αλλο μ ΄εσο. Ε΄ιναι καλ ΄ο επ΄ισης να χρησιμοποι ΄ησετε το εργαλε΄ιο cmp για να συγκρ΄ινετε το αρχε΄ιο .img με το αποτ ΄ελεσμα της εγγραϕ ΄ης στην ( ΄οχι πολ ΄υ αξι ΄οπιστη) δισκ ΄ετα. Αν η σ ΄υγκριση αποτ ΄υχει τ ΄οτε πετ ΄αξτε τη δισκ ΄ετα και ξαναπροσπαθ ΄ηστε. Μιας και θα ΄εχετε περισσ ΄οτερες απ ΄ο μια δισκ ΄ετες ε΄ιναι καλ ΄η ιδ ΄εα να τις ξεχωρ΄ισετε με κ ΄αποια ετικ ΄ετα.

Η δισκ ΄ετα εκκ΄ινησης (boot oppy) ε΄ιναι αυτ ΄η με το αρχε΄ιο bootoppy-image. Αυτ ΄η η δισκ ΄ετα, μετ ΄α την εκκ΄ινηση, θα σας παρακιν ΄ησει να β ΄αλετε και μια δε ΄υτερη δισκ ΄ετα χρησιμοποι ΄ηστε αυτ ΄ην ΄οπου ΄εχετε γρ ΄αψει το oppy-image.

2.3 USB stick μν ΄ημης

Η εγκατ ΄ασταση ε΄ιναι επ΄ισης δυνατ ΄η και απ ΄ο μια αϕαιρ ΄εσιμη USB συσκευ ΄η αποθ ΄ηκευσης. Για παρ ΄αδειγμα ΄ενα "κλειδ΄ι" USB μπορε΄ι να γ΄ινει ΄ενα πολ ΄υ βολικ ΄ο μ ΄εσο εγκατ ΄αστασης της Debian που μπορε΄ι κ ΄αποιος ε ΄υκολα να το π ΄αρει μαζ΄ι του οπουδ ΄ηποτε.

Ο ευκολ ΄οτερος τρ ΄οπος για την προετοιμασ΄ια του USB stick ε΄ιναι να κατεβ ΄ασετε το αρχε΄ιο hd-media-image.img.gzκαι να χρησιμοποι ΄ησετε το gunzip για να αποσυμπι ΄εσετε την εικ ΄ονα των 128 MB απ ΄ο το αρχε΄ιο αυτ ΄ο. Γρ ΄αψτε την εικ ΄ονα κατευθε΄ιαν στο stick μν ΄ημης, το οπο΄ιο θα πρ ΄επει β ΄εβαια να ΄εχει μ ΄εγεθος τουλ ΄αχιστον 128 ΜΒ. Στη συν ΄εχεια προσαρτ ΄ηστε το stick μν ΄ημης, που τ ΄ωρα θα διαθ ΄ετει ΄ετσι ΄ενα σ ΄υστημα αρχε΄ιων FAT. Στη συν ΄εχεια κατεβ ΄αστε μια εικ ΄ονα του Debian netinst CD και αντιγρ ΄αψτε το στο stick μν ΄ημης. Οποιοδ ΄ηποτε ΄ονομα αρχε΄ιου ε΄ιναι κατ ΄αλληλο αρκε΄ι να ΄εχει την κατ ΄αληξη ".iso".

Εναλλακτικ ΄α, αν χρησιμοποιε΄ιτε Linux και ε΄ισαστε εξοικειωμ ΄ενοι με την προσ ΄αρτηση loopback συσκευ ΄ων, ε΄ιναι γρηγορ ΄οτερο να προσαρτ ΄ησετε την εικ ΄ονα του CD σαν loopback συσκευ ΄η, να αντιγρ ΄αψετε το αρχε΄ιο iso σε αυτ ΄ην και μ ΄ονο τ ΄οτε να γρ ΄αψετε την πλ ΄ηρη εικ ΄ονα στο stick μν ΄ημης.

Υπ ΄αρχουν και ΄αλλοι πιο ευ ΄ελικτοι τρ ΄οποι για ρυθμ΄ισετε ΄ενα stick μν ΄ημης ΄ωστε να χρησιμοποι ΄ησετε τον Debian installer. Ε΄ιναι ακ ΄ομα δυνατ ΄ον να καταϕ ΄ερετε να δουλεψ ΄ετε και με μικρ ΄οτερα stick μν ΄ημης. Αυτ ΄η η σελ΄ιδα στο διαδ΄ικτυο περι ΄εχει πιο ολοκληρωμ ΄ενες οδηγ΄ιες για τη χρ ΄ηση του debian-installer και εν ΄ος εκκιν ΄ησιμου USB stick : http ://d-i.pascal.at/

2.3.1 Εκκ΄ινηση κατευθε΄ιαν απ ΄ο τη συσκευ ΄η USB

Mερικ ΄α BIOS μπορο ΄υν να εκκιν ΄ησουν κατευθε΄ιαν απ ΄ο μια συσκευ ΄η αποθ ΄ηκευσης USB εν ΄ω κ ΄αποια ΄αλλα ΄οχι. ΄Ισως χρειαστε΄ι να ρυθμ΄ισετε το BIOS ΄ωστε να εκκινε΄ι απ ΄ο μια "αϕαιρ ΄εσιμη συσκευ ΄η" ΄η ακ ΄ομα και ΄ενα "USB-ZIP" για να κ ΄ανετε το σ ΄υστημ ΄α σας να εκκιν ΄ησει απ ΄ο τη συσκευ ΄η USB. Η ιστοσελ΄ιδα που αναϕ ΄ερθηκε παραπ ΄ανω ΄εχει περισσ ΄οτερες πληροϕορ΄ιες καθ ΄ως και κ ΄αποιες χρ ΄ησιμες υποδε΄ιξεις σχετικ ΄α με την εκκ΄ινηση εν ΄ος συστ ΄ηματος.

2.3.2 Χρησιμοποι ΄ωντας μια USB συσκευ ΄η και μια δισκ ΄ετα εκκ΄ινησης

Ο debian-installer μπορε΄ι να εκκινηθε΄ι και απ ΄ο μια μον ΄η δισκ ΄ετα που μπορε΄ι να ΄εχει πρ ΄οσβαση στο USB stick μν ΄ημης. Για να γ΄ινει αυτ ΄ο πρ ΄επει να τοποθετ ΄ησετε το αρχε΄ιο bootoppy-image.img σε μια δισκ ΄ετα (δες εν ΄οτητα 2.2)

Τ ΄ωρα εκκιν ΄ηστε απ ΄ο τη δισκ ΄ετα που ΄εχει το bootoppy-image. Θα ε΄ιναι σε θ ΄εση να ανιχνε ΄υσει τη συσκευ ΄η USB και να προχωρ ΄ησει στην εκκ΄ινηση απ ΄ο αυτ ΄ην.

2.4 Εκκ΄ινηση απ ΄ο το Δ΄ικτυο

Ε΄ιναι επ΄ισης δυνατ ΄ον να εκκιν ΄ησετε τον debian-installer μ ΄ονο απ ΄ο το δ΄ικτυο. Οι δι ΄αϕορες μ ΄εθοδοι για εκκ΄ινηση απ ΄ο το δ΄ικτυο (netboot) εξαρτ ΄ωνται απ ΄ο την αρχιτεκτονικ ΄η του υπολογιστ ΄η σας και τις ρυθμ΄ισεις του netboot. Δεν αναλ ΄υονται εδω. Ο Joe Nahmias ΄εστειλε στη λ΄ιστα debian-testing οδηγ΄ιες σχετικ ΄α με μια PXE δικτυακ ΄η εκκ΄ινηση. Θα τη βρε΄ιτε στο : http ://lists.debian.org/debian-testing/2003/debiantesting-20 0311/msg00098.html

Το αρχε΄ιο "netboot-initrd.gz" ε΄ιναι απαρα΄ιτητο για μια δικτυακ ΄η εκκ΄ινηση του debian-installer. Περι ΄εχει μ ΄ονο τα modules εκε΄ινα του debian-installer που ε΄ιναι απαρα΄ιτητα για τη ρ ΄υθμιση και τη λειτουργ΄ια εν ΄ος δικτ ΄υου.Ο,τιδ ΄ηποτε ΄αλλο (συνιστ ΄ωσες του debian installer και βασικ ΄α πακ ΄ετα) θα ανακτηθο ΄υν απ ΄ο το δ΄ικτυο. Αν δεν ΄εχετε ρυθμ΄ισεις για δικτυακ ΄η εκκ΄ινηση μπορε΄ιτε επ΄ισης να δημιουργ ΄ησετε ΄ενα εκκιν ΄ησιμο CD με αυτ ΄ο το image αποκτ ΄ωντας ΄ετσι ΄ενα μικρ ΄ο CD δικτυακ ΄ης εγκατ ΄αστασης (netinst CD).

3 Εγκατ ΄ασταση

Απ ΄ο δω και στο εξ ΄ης, θα υποθ ΄εσουμε ΄οτι ΄εχετε κατεβ ΄ασει και "κ ΄αψει" το netinst CD. Tοποθετ ΄ηστε το στη συσκευ ΄η CD και κ ΄αντε το σ ΄υστημ ΄α σας να εκκινε΄ι απ ΄ο το CD. Θα αντικρ ΄υσετε στην αρχ ΄η μια οθ ΄ονη υποδοχ ΄ης. Πι ΄εστε ENTER για την εκκ΄ινηση. Μετ ΄α απ ΄ο λ΄ιγο θα ερωτηθε΄ιτε για την επιλογ ΄η της γλ ΄ωσσας. Αυτ ΄ο θα επηρε ΄ασει την μετ ΄αϕραση του debian-installer (αν ε΄ιναι ΄ηδη διαθ ΄εσιμη για τη γλ ΄ωσσα σας) καθ ΄ως και την επιλογ ΄η της δι ΄αταξης του πληκτρολογ΄ιου. Επιλ ΄εξτε τη γλ ΄ωσσα σας και πι ΄εστε ENTER για τη συν ΄εχεια.

Χαλαρ ΄ωστε λ΄ιγο εν ΄οσω ο debian-installer προσπαθε΄ι να ανιχνε ΄υσει το υλικ ΄ο του υπολογιστ ΄η σας και να ϕορτ ΄ωσει επιπλ ΄εον modules απ ΄ο το CD.

Στη συν ΄εχεια ο εγκαταστ ΄ατης θα προσπαθ ΄ησει να ανιχνε ΄υσει το δικτυακ ΄ο σας υλικ ΄ο και να ρυθμ΄ισει το δ΄ικτυο με τη χρ ΄ηση DHCP. Αν δεν ε΄ισαστε σε ΄ενα δ΄ικτυο ΄η δεν ΄εχετε DHCP, θα δε΄ιτε ΄ενα μ ΄ηνυμα σϕ ΄αλματος. Δεν χρει ΄αζεστε δ΄ικτυο για να συνεχ΄ισετε την εγκατ ΄ασταση οπ ΄οτε αυτ ΄ο παρακ ΄αμπτεται ε ΄υκολα. Επιλ ΄εξτε "Συν ΄εχεια" και παρακολουθ ΄ηστε το κυρ΄ιως μενο ΄υ που εμϕαν΄ιζεται κ ΄αθε ϕορ ΄α που κ ΄ατι π ΄αει λ ΄αθος, ΄ωστε να ΄εχετε μεγαλ ΄υτερο ΄ελεγχο της κατ ΄αστασης. Προχωρ ΄ηστε στο "Κατ ΄ατμηση του δ΄ισκου".

Τ ΄ωρα ε΄ιναι η στιγμ ΄η να κ ΄ανετε την κατ ΄ατμηση των σκληρ ΄ων σας δ΄ισκων. Επιλ ΄εξτε το δ΄ισκο που θ ΄ελετε να κατατμ ΄ησετε οπ ΄οτε ΄ενα πρ ΄ογραμμα κατ ΄ατμησης κατ ΄αλληλο για την αρχιτεκτονικ ΄η σας θα ξεκιν ΄ησει. Κ ΄αντε τη κατ ΄ατμηση του δ΄ισκου σ ΄υμϕωνα με τις αν ΄αγκες σας και παραιτηθε΄ιτε απ ΄ο το πρ ΄ογραμμα. Επιλ ΄εξτε "Τ ΄ελος" ("Finish") για να συνεχ΄ισετε.

Στην επ ΄ομενη οθ ΄ονη θα πρ ΄επει να διαμορϕ ΄ωσετε και να προσαρτ ΄ησετε τις κατατμ ΄ησεις. Επιλ ΄εξτε τις κατατμ ΄ησεις που θ ΄ελετε να χρησιμοποι ΄ησετε στο υπ ΄ο εγκατ ΄ασταση σ ΄υστημα και επιλ ΄εξτε ΄ενα σ ΄υστημα αρχε΄ιων και ΄ενα σημε΄ιο προσ ΄αρτησης για αυτ ΄ες.Θυμηθε΄ιτε να ορ΄ισετε τουλ ΄αχιστον μια κατ ΄ατμηση για χ ΄ωρο swap και να προσαρτ ΄ησετε μια κατ ΄ατμηση στο σημε΄ιο "/".

Σημει ΄ωστε ΄οτι ο debian-installer δεν θα κ ΄ανει καμι ΄α αλλαγ ΄η στους δ΄ισκους σας μ ΄εχρι να επιλ ΄εξετε "Τ ΄ελος". Αυτ ΄ο να το κ ΄ανετε μ ΄ονο ΄οταν ε΄ιστε β ΄εβαιοι ΄οτι ΄εχετε βρει μια κατ ΄αλληλη ρ ΄υθμιση για τις κατατμ ΄ησεις σας και απαντ ΄ηστε την επ ΄ομενη ερ ΄ωτηση με "Ναι".

Τ ΄ωρα ο debian-installer αρχ΄ιζει να εγκαθιστ ΄α το βασικ ΄ο σ ΄υστημα κ ΄ατι που μπορε΄ι να π ΄αρει αρκετ ΄ο χρ ΄ονο. Αυτ ΄ο ακολουθε΄ιται απ ΄ο την εγκατ ΄ασταση του πυρ ΄ηνα.

Το τελευτα΄ιο β ΄ημα ε΄ιναι η εγκατ ΄ασταση εν ΄ος ϕορτωτ ΄η εκκ΄ινησης (boot loader). Θα ερωτηθε΄ιτε για το bootblock ΄οπου θα εγκατασταθε΄ι το LILO. Εξ ορισμο ΄υ αυτ ΄ο ε΄ιναι το αρχε΄ιο εκκ΄ινησης (boot record) του πρ ΄ωτου σκληρο ΄υ δ΄ισκου που ε΄ιναι γενικ ΄α μια καλ ΄η εκλογ ΄η.

Ο debian-installer θα σας πει τ ΄ωρα ΄οτι η εγκατ ΄ασταση τελε΄ιωσε. Απομακρ ΄υνετε το CD απ ΄ο τη συσκευ ΄η του και πατ ΄ηστε ENTER για να επανεκκιν ΄ησετε το μηχ ΄ανημα σας. Βεβαιωθε΄ιτε ΄οτι εκκινε΄ι απ ΄ο τον σκληρ ΄ο δ΄ισκο, σταυρ ΄ωστε τα δ ΄αχτυλα και περιμ ΄ενετε μ ΄εχρι να ξεκιν ΄ησει η ρ ΄υθμιση του βασικο ΄υ συστ ΄ηματος ! ! !

Η πορε΄ια μ ΄εσω της βασικ ΄ης ρ ΄υθμισης (base-cong) δεν ε΄ιναι μ ΄εσα στους σκοπο ΄υς αυτο ΄υ του κειμ ΄ενου καθ ΄ως αυτ ΄η δεν αποτελε΄ι μ ΄ερος του debian-installer.

3.1 Εγκατ ΄ασταση στην κατ ΄ασταση expert

Απ ΄ο δω και στο εξ ΄ης, θα υποθ ΄εσουμε ΄οτι ΄εχετε κατεβ ΄ασει και "κ ΄αψει" το netinst CD. Tοποθετ ΄ηστε το στη συσκευ ΄η CD και κ ΄αντε το σ ΄υστημ ΄α σας να εκκινε΄ι απ ΄ο το CD. Θα αντκρ ΄υσετε μια οθ ΄ονη υποδοχ ΄ης. Πληκτρολογ ΄ηστε "expert" και πατ ΄ηστε ENTER για την εκκ΄ινηση. Μετ ΄α απ ΄ο λ΄ιγο θα δε΄ιτε το κυρ΄ιως μενο ΄υ του debianinstaller. Μερικ ΄ες γενικ ΄ες παρατηρ ΄ησεις :

Το κυρ΄ιως μενο ΄υ δεν ε΄ιναι στατικ ΄ο. Ν ΄εες επιλογ ΄ες εμϕαν΄ιζονται καθ ΄ως ϕορτ ΄ωνονται καινο ΄υρια modules του εγκαταστ ΄ατη.Παρ ΄ολα αυτ ΄α ο εγκαταστ ΄ατης προσπαθε΄ι να αποϕασ΄ισει για την επ ΄ομενη καλ ΄υτερη δυνατ ΄η επιλογ ΄η και την εμϕαν΄ιζει σαν την αυτ ΄οματη επιλογ ΄η. Αν αυτ ΄η η επιλογ ΄η δεν σας βολε ΄υει μπορε΄ιτε απλ ΄α να κ ΄ανετε μια οποιαδ ΄ηποτε ΄αλλη. Αν επιλ ΄εξετε μια δυνατ ΄οτητα που απαιτε΄ι τη ρ ΄υθμιση μιας ΄αλλης επιλογ ΄ης που δεν ΄εχετε ακ ΄ομα επιλ ΄εξει,ο εγκαταστ ΄ατης θα προσπαθ ΄ησει αυτ ΄οματα να επιλ ΄υσει τις αλληλεξαρτ ΄ησεις αυτ ΄ες. Αυτ ΄ο μπορε΄ι να χρησιμοποιηθε΄ι για την αυτοματοπο΄ιηση της διαδικασ΄ιας εγκατ ΄αστασης, με την επιλογ ΄η π ΄αντα του πιο πρ ΄οσϕατου "εμϕανο ΄υς" β ΄ηματος.

΄Οταν πρωτοεμϕαν΄ιζεται το κυρ΄ιως μενο ΄υ η αυτ ΄οματη επιλογ ΄η ε΄ιναι η "Επιλογ ΄η Γλ ΄ωσσας". Πατ ΄ηστε RETURN και επιλ ΄εξτε τη γλ ΄ωσσα απ ΄ο τη λ΄ιστα που θα εμϕανιστε΄ι. Θα οδηγηθε΄ιτε τ ΄οτε π΄ισω στο κυρ΄ιως μενο ΄υ και η επ ΄ομενη επιλογ ΄η τ ΄ωρα θα ε΄ιναι η "Αν΄ιχνευση πληκτρολογ΄ιου και επιλογ ΄η δι ΄αταξης".

Επιλ ΄εξτε αυτ ΄ο το β ΄ημα και παρατηρ ΄ηστε ΄οτι ο εγκαταστ ΄ατης προσπαθε΄ι να θ ΄εσει μια ε ΄υλογη εξορισμο ΄υ εκλογ ΄η με β ΄αση την επιλογ ΄η γλ ΄ωσσας που ΄εχετε ΄ηδη κ ΄ανει. Επιλ ΄εξτε το πληκτρολ ΄ογιο της προτ΄ιμησ ΄ης σας και συνεχ΄ιστε.

Το επ ΄ομενο β ΄ημα ειναι "Αν΄ιχνευση συσκευ ΄ων CDROM και προσ ΄αρτηση του CD". Αυτ ΄ο το β ΄ημα δεν απαιτε΄ι καμμι ΄α εν ΄εργεια απ ΄ο την πλευρ ΄α του χρ ΄ηστη, ΄ολα γ΄ινονται αυτ ΄οματα.

Τ ΄ωρα ε΄ιμαστε σε θ ΄εση να ϕορτ ΄ωσουμε τα υπ ΄ολοιπα μ ΄ερη του εγκαταστ ΄ατη. Κ ΄ανετε την αντ΄ιστοιχη επιλογ ΄η "Φ ΄ορτωση συνιστωσ ΄ων εγκαταστ ΄ατη". Εϕ ΄οσον τα modules στα οπο΄ια θ ΄ελουμε να ΄εχουμε πρ ΄οσβαση βρ΄ισκονται στο CD, επιλ ΄εξτε "αν ΄ακτηση απ ΄ο το CD". H αν ΄ακτηση απ ΄ο δισκ ΄ετα μπορε΄ι να χρησιμοποιηθε΄ι για τη ϕ ΄ορτωση επιπρ ΄οσθετων modules, πχ. αν ΄εχετε κ ΄αποια εξωτικ ΄η συσκευ ΄η. Δε΄ιτε την εν ΄οτητα 2.1.1 αν ΄εχετε ΄ενα SCSI CDROM.

Εμϕαν΄ιζεται μια μεγ ΄αλη λ΄ιστα με προαιρετικ ΄ες συνιστ ΄ωσες για εγκατ ΄ασταση. Θ ΄ελουμε να εγκαταστ ΄ησουμε μ ΄ονο τις καθιερωμ ΄ενες συνιστ ΄ωσες, οι οπο΄ιες επιλ ΄εγονται αυτ ΄οματα, επομ ΄ενως απλ ΄α χτυπ ΄αμε "Συν ΄εχεια". Περιμ ΄ενετε και προσ ΄εξτε μ ΄εχρι να ϕορτωθο ΄υν ΄ολες οι συνιστ ΄ωσες.

Εμϕαν΄ιζεται π ΄αλι το κυρ΄ιως μενο ΄υ, αλλ ΄α τ ΄ωρα με τα πρ ΄οσθετα modules υπ ΄αρχουν καινο ΄υργιες επιλογ ΄ες. Το επ ΄ομενο προεπιλεγμ ΄ενο β ΄ημα ε΄ιναι η ρ ΄υθμιση του δκτ ΄υου. Εδ ΄ω εγκαταλε΄ιπουμε την προκαθορισμ ΄ενη πορε΄ια μιας και δεν χρειαζ ΄ομαστε δικτ ΄υωση αϕο ΄υ τα βασικ ΄α πακ ΄ετα βρ΄ισκονται στο CD. Eπιλ ΄εξτε "Αν΄ιχνευση υλικο ΄υ". Το β ΄ημα αυτ ΄ο επ΄ισης δεν απαιτε΄ι κ ΄αποια αλληλεπ΄ιδραση με το χρ ΄ηστη.

Τ ΄ωρα ε΄ιναι η στιγμ ΄η για τη διαμερισμ ΄ο του δ΄ισκου. Υπ ΄αρχουν βασικ ΄α δυο τρ ΄οποι για να γ΄ινει αυτ ΄ο. Ο πρ ΄ωτος ε΄ιναι με τη χρ ΄ηση του cfdisk, που θα ξεκιν ΄ησει αμ ΄εσως με την εκλογ ΄η της επιλογ ΄ης του μενο ΄υ "Κατ ΄ατμηση εν ΄ος σκληρο ΄υ δ΄ισκου". Βεβαιωθε΄ιτε να δημιουργ ΄ησετε τουλ ΄αχιστον δυο κατατμ ΄ησεις, μια για μν ΄ημη swap και μια για το βασικ ΄ο (root) σ ΄υστημα αρχε΄ιων.

Η ΄αλλη πιθαν ΄οτητα ε΄ιναι η χρ ΄ηση του autopartitioner. Επιλ ΄εξτε "Αυτ ΄οματη κατ ΄ατμηση σκληρ ΄ων δ΄ισκων" που προσπαθε΄ι να καθορ΄ισει μια ασϕαλ ΄η κατ ΄ατμηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Χρησιμοποι ΄ηστε αυτ ΄η την επιλογ ΄η μ ΄ονο αν ΄εχετε καθ ΄ολου ΄η χωρ΄ις σημασ΄ια δεδομ ΄ενα στους δ΄ισκους σας ! ! !

Αϕο ΄υ τελει ΄ωσετε την κατ ΄ατμηση, επιλ ΄εξτε τη "Διαμ ΄ορϕωση και προσ ΄αρτηση κατατμ ΄ησεων". Μιας και το autopartkit δημιουργε΄ι συστ ΄ηματα αρχε΄ιων και τα προσαρτ ΄α αυτ ΄οματα, μπορε΄ιτε να παραλε΄ιψετε αυτ ΄ο το β ΄ημα αν χρησιμοποι ΄ησατε το autopartkit για την κατ ΄ατμηση του δ΄ισκου σας.

Η διαμ ΄ορϕωση των κατατμ ΄ησεων ε΄ιναι αρκετ ΄α ε ΄υκολη. Εμϕαν΄ιζεται μια λ΄ιστα με ΄ολες τις κατατμ ΄ησεις, τα μεγ ΄εθη τους και το σ ΄υστημα αρχε΄ιων αν κ ΄αποιο ανιχνε ΄υθηκε σε αυτ ΄ες. Η επιλογ ΄η μιας κατ ΄ατμησης επιτρ ΄επει την επιλογ ΄η του συστ ΄ηματος αρχε΄ιων που θα δημιουργηθε΄ι σε αυτ ΄ην. Αν επιλ ΄εξετε ΄ενα σ ΄υστημα αρχε΄ιων ΄αλλο απ ΄ο swap θα ερωτηθε΄ιτε επ΄ισης για το σημε΄ιο προσ ΄αρτησης.

Ρυθμ΄ιστε τις κατατμ ΄ησεις σ ΄υμϕωνα με τις αν ΄αγκες σας και θυμηθε΄ιτε να προσδιορ΄ισετε μια κατ ΄ατμηση με σημε΄ιο προσ ΄αρτησης "/". ΄Οταν κ ΄ανετε τις επιλογ ΄ες σας επιλ ΄εξτε "Τ ΄ελος" και επιβεβαι ΄ωστε ΄οτι τα συστ ΄ηματα αρχε΄ιων θα δημιουργηθο ΄υν σ ΄υμϕωνα με τις επιθυμ΄ιες σας.

Τ ΄ωρα ε΄ιμαστε ΄ετοιμοι για την εγκατ ΄ασταση του βασικο ΄υ συστ ΄ηματος. Διαλ ΄εξτε την αντ΄ιστοιχη επιλογ ΄η ("Εγκατ ΄ασταση του βασικο ΄υ συστ ΄ηματος") και γε΄ιρετε πισω ! Τα πακ ΄ετα ανακτ ΄ωνται απ ΄ο το CD και εγκαθ΄ιστανται στην περιοχ ΄η /target.

Το επ ΄ομενο β ΄ημα ε΄ιναι η εγκατ ΄ασταση του πυρ ΄ηνα ("Εγκατ ΄ασταση του πυρ ΄ηνα"). Θα παρουσιαστε΄ι μια λ΄ιστα με ΄ολα τα διαθ ΄εσιμα αρχε΄ια πυρ ΄ηνων που βρ΄ισκονται στο CD. Διαλ ΄εξτε το καταλληλ ΄οτερο για το σ ΄υστημ ΄α σας και περιμ ΄ενετε μ ΄εχρι να ολοκληρωθε΄ι η εγκατ ΄ασταση.

΄Εχουμε σχεδ ΄ον τελει ΄ωσει. Επιλ ΄εξτε "Εγκατ ΄ασταση του LILO σε σκληρ ΄ο δ΄ισκο" ΄η "Εγκατ ΄ασταση του GRUB σε σκληρ ΄ο δ΄ισκο" για να καταστ ΄ησετε το δ΄ισκο σας εκκιν ΄ησιμο. Θα ρωτηθε΄ιτε για το σημε΄ιο εγκατ ΄αστασης εν ΄ος bootblock απ ΄ο το LILO/GRUB. Μια καλ ΄η ιδ ΄εα ε΄ιναι ο πρ ΄ωτος δ΄ισκος στο σ ΄υστημ ΄α σας που ε΄ιναι ΄αλλωστε και η προκαθορισμ ΄ενη επιλογ ΄η.

Αν το τελευτα΄ιο β ΄ημα ΄εχει ολοκληρωθε΄ι με επιτυχ΄ια επιλ ΄εξτε "Τ ΄ελος της εγκατ ΄αστασης και επανεκκ΄ινηση", βγ ΄αλτε το CD σας και περιμ ΄ενετε μ ΄εχρι να ξαναξεκιν ΄ησει ο υπολογιστ ΄ης σας. Βεβαιωθε΄ιτε ΄οτι εκκινε΄ι απ ΄ο τον σκληρ ΄ο δ΄ισκο, σταυρ ΄ωστε τα δ ΄αχτυλ ΄α σας και περιμ ΄ενετε μ ΄εχρι να ξεκιν ΄ησει η βασικ ΄η ρ ΄υθμιση.

Η πορε΄ια μ ΄εσω της βασικ ΄ης ρ ΄υθμισης (base-cong) δεν ε΄ιναι ΄ομως μ ΄εσα στους σκοπο ΄υς αυτο ΄υ του κειμ ΄ενου καθ ΄ως δεν αποτελε΄ι μ ΄ερος του debian-installer.

4 Αναϕορ ΄α Εγκατ ΄αστασης

Αν καταϕ ΄ερατε με επιτυχ΄ια μια εγκατ ΄ασταση με τον debian-installer, παρακαλο ΄υμε να αϕιερ ΄ωσετε λ΄ιγο χρ ΄ονο για να μας στε΄ιλετε μια αναϕορ ΄α. Υπ ΄αρχει ΄ενα υπ ΄οδειγμα με το ΄ονομα "install-report.template" στο ϕ ΄ακελο /root του μ ΄ολις εγκατεστημ ΄ενου συστ ΄ηματ ΄ος σας. Παρακαλο ΄υμε να τη συμπληρ ΄ωσετε και να τη στε΄ιλετε σαν αναϕορ ΄α σϕ ΄αλματος για το πακ ΄ετο "installation-reports". Δε΄ιτε την εν ΄οτητα 5 σχετικ ΄α με τη καταγραϕ ΄η σϕαλμ ΄ατων.

5 Αναϕορ ΄α σϕαλμ ΄ατων

Αν δεν ϕτ ΄ασατε στη βασικ ΄η διαμ ΄ορϕωση ΄η συναντ ΄ησατε οποιοδ ΄ηποτε ΄αλλο πρ ΄οβλημα, πιθαν ΄ον να βρ ΄ηκατε κ ΄αποιο σϕ ΄αλμα στον debian-installer. Για να βελτι ΄ωσουμε τον εγκαταστ ΄ατη ε΄ιναι απαρα΄ιτητο να ξ ΄ερουμε για τ ΄ετοια σϕ ΄αλματα, οπ ΄οτε παρακαλο ΄υμε να διαθ ΄εσετε λ΄ιγο χρ ΄ονο για την αναϕορ ΄α τους.

Πρ ΄ωτα κοιτ ΄αξτε εδ ΄ω για να δε΄ιτε αν το σϕ ΄αλμα σας ΄εχει ΄ηδη αναϕερθε΄ι : http ://bugs.qa.debian.org/cgibin/debian-installer.cgi?full =yes

Η σελ΄ιδα ε΄ιναι οργανωμ ΄ενη σ ΄υμϕωνα με τα πακ ΄ετα που αποτελο ΄υν τα ξεχωριστ ΄α υποσυστ ΄ηματα του debian-installer. Αναϕ ΄ερετε το σϕ ΄αλμα σας σε σχ ΄εση με αντ΄ιστοιχο υποσ ΄υστημα ΄η αν δεν ξ ΄ερετε σε ποιο ακριβ ΄ως αντιστοιχε΄ι σε σχ ΄εση με το πακ ΄ετο "install". Κοιτ ΄αξτε εδ ΄ω για περισσ ΄οτερες εξηγ ΄ησεις ΄οσον αϕορ ΄α την αναϕορ ΄α σϕαλμ ΄ατων :

http ://www.debian.org/Bugs/Reporting

6 Συμμετ ΄ασχετε

Για την Ομ ΄αδα του Debian-Installer ε΄ιναι π ΄αντα ευπρ ΄οσδεκτοι ΄οσοι θα ΄ηθελαν να δουλ ΄εψουν για τον εγκαταστ ΄ατη. ΄Εχουμε ΄αϕθονη δουλει ΄α να κ ΄ανουμε : δι ΄ορθωση σϕαλμ ΄ατων, βελτ΄ιωση της χρηστικ ΄οτητας, δημιουργια ν ΄εων modules και ϕυσικ ΄α εκτεταμ ΄ενη δοκιμασ΄ια. Αν ενδιαϕ ΄ερεστε να βοηθ ΄ησετε ελ ΄εγξτε αυτ ΄η τη σελ΄ιδα :

http ://www.debian.org/devel/debian-installer/

Maintainance : Emmanuel Galatoulas, quad-nrg.net